**Registr předehřevu WS-VH 300**

Elektrický PTC registr předehřevu pro nepřetržitý provoz centrálních ventilačních přístrojů WS 300 Flat při velmi nízkých venkovních teplotách.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS-VH 300 |
| Napájecí napětí: | 230 V AC |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Hmotnost: | 1,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,1 kg |
| Šířka: | 318 mm |
| Výška: | 220 mm |
| Hloubka: | 51 mm |
| Šířka s obalem: | 322 mm |
| Výška s obalem: | 230 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Topný výkon: | 1.000 W |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 300 Flat R, L, BR, BL |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992202 |
| Typové číslo: | 0093.1322 |

Výrobce: MAICO

WS-VH 300 Registr předehřevu