**Tartalék légszűrők ZF ECD**

Tartalék állandó-légszűrő ZF ECD az ER EC ventilátorbetét ER-AK/-AH/-AB burkolataihoz.

Meleg vízben kimosható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZF ECD |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,03 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 135 mm |
| Magasság: | 135 mm |
| Mélység: | 8 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 255 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 20 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992318 |
| Termékszám: | 0093.1561 |

Gyártó: MAICO

ZF ECD Tartalék légszűrők